// --------------------------------------------------------------------------
//
//
// Bibliothèque DE DIETRICH - DiemaDraw2014 (c), 10/2014
//
//
// --------------------------------------------------------------------------

***MENUGROUP=_DiemaDraw2014

// ---------------------------------
// Menu déroulant DiemaDRAW DDTH
// ---------------------------------

***POP1
[DiemaDraw2014]
[0. Gabarit schéma  DiemaDraw2014]^C^C_script;symboles/new.scr;_zoom;T; 
[0. Insérer légende DiemaDraw2014]^C^C_script;symboles/inser_legende.scr;_zoom;T; 
[--]

[->1. GENERATEURS]
	[-> MCA 45/65/90/115]
		[-> 1 MCA 45/65/90/115 (chaudière)]
			[Sans pompe + collecteur]^C^C_-insert;chaud/1mcat0;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe primaire + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/1mcat2;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[<-Pompe primaire + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/1mcat22;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[-> 2 MCA 45/65/90/115 (chaudières)]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/2mcat1;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2mcat11;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[<-Système cascade De Dietrich bouteille + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2mcat12;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[-> 3 MCA 45/65/90/115 (chaudières)]
			[Pompe injection par chaudière + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/3mcat1;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/3mcat11;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[<-Système cascade De Dietrich bouteille + collecteur]^C^C_-insert;chaud/3mcat12;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[-> 4 MCA 45/65/90/115 (chaudières) ]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/4mcat1;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/4mcat11;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[<-<-Système cascade De Dietrich bouteille + collecteur]^C^C_-insert;chaud/4mcat12;*0,0,0;1;1;0;
	[--]
						

	[-> C230/C330/C630/Elidens ]

		[->C 230 Eco]
			[-> 1 C 230 Eco (chaudière) ]
				[Sans pompe + collecteur]^C^C_-insert;chaud/1c230t0;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe d'injection + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/1c230t1;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[<-Pompe d'injection + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/1c230t11;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[-> 2 C 230 Eco (chaudières)]
				[Sans pompe + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2c230t0;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/2c230t1;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2c230t11;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe d'injection commune + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/2c230t3;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe d'injection commune + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2c230t33;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe primaire + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/2c230t2;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[<-Pompe primaire + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2c230t22;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[-> 3 C 230 Eco (chaudières) ]
				[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/3c230t1;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[<-<-Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/3c230t11;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[->C 330 Eco]
			[-> 1 C 330 Eco (chaudière) ]
				[Sans pompe + collecteur]^C^C_-insert;chaud/1C330t0;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe d'injection + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/1C330t1;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[<-Pompe d'injection + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/1C330t11;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[-> 2 C 330 Eco (chaudières) ]
				[Sans pompe + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2C330t0;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/2C330t1;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2C330t11;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe d'injection commune + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/2C330t3;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe d'injection commune + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2C330t33;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe primaire + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/2C330t2;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[<-Pompe primaire + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2C330t22;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[-> 3 C 330 Eco (chaudières) ]
				[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/3C330t1;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[<-<-Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/3C330t11;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[-> C 230 Eco + C 330 Eco (Chaudières) ]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/C230C330t1;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[<-Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/C230C330t11;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[->C 630 Eco]
			[-> 1 C 630 Eco (chaudière)]
				[Sans pompe + collecteur]^C^C_-insert;chaud/1C630t0;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe d'injection par corps + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/1C630t1;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe d'injection par corps + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/1C630t11;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe d'injection commune + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/1C630t3;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe d'injection commune + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/1C630t33;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe primaire + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/1C630t2;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[<-Pompe primaire + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/1C630t22;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[-> 2 C 630 Eco (chaudières) ]
				[Pompe d'injection par corps + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/2C630t1;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe d'injection par corps + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2C630t11;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe d'injection par double corps + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/2C630t3;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[<-<-Pompe d'injection par double corps + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2C630t33;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[->Elidens 45/65/90/115]
			[->1 chaudière Elidens]
				[Sans pompe + collecteur]^C^C_-insert;chaud/1elit0;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe primaire + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/1elit2;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[<-Pompe primaire + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/1elit22;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[->2 chaudières Elidens]
				[Sans pompe + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2elit0;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/2elit1;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2elit11;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[Pompe d'injection commune + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/2elit3;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[<-Pompe d'injection commune + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2elit33;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[->3 chaudières Elidens]
				[Pompe d'injection par chaudière + bouteille de mélange]^C^C_-insert;chaud/3elit1;*0,0,0;1;1;0;
				[--]
				[<-<-<-Pompe d'injection par chaudière + bouteille de mélange + collecteur]^C^C_-insert;chaud/3elit11;*0,0,0;1;1;0;
	[--]
						///---///---		[~Haut Rendement à Basse Température]
	[-> DTG 230/330 (foyer atmosphérique) ]
		[-> 1 DTG 230/330 (chaudière) ]
			[Pompe de recyclage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/1dtgt01;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe d'injection + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/1dtgt1;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[<-Pompe d'injection + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/1dtgt11;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[-> 2 DTG 230/330 (chaudières)]
			[Pompe de recyclage commune + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2dtgt01;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/2dtgt1;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2dtgt11;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe primaire + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/2dtgt2;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[<-Pompe primaire + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2dtgt22;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[-> 3 DTG 230/330 (chaudières) ]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/3dtgt1;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/3dtgt11;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe primaire + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/3dtgt2;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[<-<-Pompe primaire + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/3dtgt22;*0,0,0;1;1;0;
	[-> GT 330/430/530 (foyer pressurisé) ]
		[-> 1 GT 330/430/530 (chaudière) ]
			[Pompe de recyclage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/1gtt01;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe d'injection + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/1gtt1;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[<-Pompe d'injection + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/1gtt11;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[-> 2 GT 330/430/530 (chaudières) ]
			[Pompe de recyclage commune + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2gtt01;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/2gtt1;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2gtt11;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe primaire + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/2gtt2;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[<-Pompe primaire + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2gtt22;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[-> 3 GT 330/430/530 (chaudières) ]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/3gtt1;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/3gtt11;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe primaire + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/3gtt2;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[<-<-Pompe primaire + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/3gtt22;*0,0,0;1;1;0;
	[-> CA 430/530/630 (foyer pressurisé) ]
		[-> 1 CA 430/530/630 (chaudières) ]
			[Pompe de recyclage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/1cat01;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe d'injection + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/1cat1;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[<-Pompe d'injection + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/1cat11;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[-> 2 CA 430/530/630 (chaudières) ]
			[Pompe de recyclage commune + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2cat01;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/2cat1;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2cat11;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe primaire + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/2cat2;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[<-Pompe primaire + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/2cat22;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[->3 CA 430/530/630 (chaudières) ]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/3cat1;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/3cat11;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe primaire + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/3cat2;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[<-<-Pompe primaire + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/3cat22;*0,0,0;1;1;0;
	[--]
						///---///---			[~Condensation + Haut Rendement BT]
						///---///---			[->C 230/330... Eco + DTG/GT ...]
	[-> C 230/330... Eco + DTG/GT ]
		[->1 C 230 Eco + 1 DTG...]
			[Pompe de recyclage sur DTG + collecteur]^C^C_-insert;chaud/c230dtgt01;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/c230dtgt1;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[<-Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/c230dtgt11;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[->1 C 230 Eco + 1 GT...]
			[Pompe de recyclage sur GT... + collecteur]^C^C_-insert;chaud/c230gtt01;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/c230gtt1;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[<-Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/c230gtt11;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[->1 C 330 Eco + 1 DTG ...]
			[Pompe de recyclage sur DTG + collecteur]^C^C_-insert;chaud/c330dtgt01;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/c330dtgt1;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[<-Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/c330dtgt11;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[->1 C 330 Eco + 1 GT ...]
			[Pompe de recyclage sur GT... + collecteur]^C^C_-insert;chaud/c330gtt01;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage]^C^C_-insert;chaud/c330gtt1;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[<-<-<-Pompe d'injection par chaudière + bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;chaud/c330gtt11;*0,0,0;1;1;0;


[->2. Circuits de chauffage]
	///---///---	[->1er circuit de chauffage]
	[-> Circuit 1 ]
		[-> Circuit radiateur en direct ]
						///---///--- [->En direct]
			[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1raddirc;*0,0,0;1;1;0;
			[<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/1raddirb;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/1raddirbc;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [->Avec vanne mélangeuse]
							///---///--- [Raccordé sur collecteur]^C^C_-insert;util/1radvmc;*0,0,0;1;1;0;
							///---///--- [Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/1radvmb;*0,0,0;1;1;0;
							///---///--- [<-<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/1radvmbc;*0,0,0;1;1;0;
		[-> Circuit radiateur avec vanne mélangeuse ]
						///---///--- [->En direct]
							///---///--- [Raccordé sur collecteur]^C^C_-insert;util/1raddirc;*0,0,0;1;1;0;
							///---///--- [Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/1raddirb;*0,0,0;1;1;0;
							///---///--- [<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/1raddirbc;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [->Avec vanne mélangeuse]
			[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1radvmc;*0,0,0;1;1;0;
			[<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/1radvmb;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [<-<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/1radvmbc;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[->Circuit Plancher Chauffant Basse Température]
			[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1pcbtc;*0,0,0;1;1;0;
			[<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/1pcbtb;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/1pcbtbc;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[->Circuit piscine]
			[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1piscc;*0,0,0;1;1;0;
			[<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/1piscb;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/1piscbc;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[->Circuit CTA]
			[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1ctac;*0,0,0;1;1;0;
			[<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/1ctab;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/1ctabc;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[-> Circuit vers 1 sous-stations ]
						///---///--- [->1 sous-station]
			[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1ss1c;*0,0,0;1;1;0;
			[<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/1ss1b;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/1ss1bc;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [--]
		[-> Circuit vers 2 sous-stations ]
			[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1ss2c;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [--]
			[<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/1ss2b;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [--]
						///---///--- [<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/1ss2bc;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [--]
		[-> Circuit vers 3 sous-stations ]
			[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1ss3c;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [--]
			[<-<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/1ss3b;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [--]
						///---///--- [<-<-<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/1ss3bc;*0,0,0;1;1;0;
	[--]

	///---///---	[->2ème circuit de chauffage]
	[-> Circuit 2 ]
		[-> Circuit radiateur en direct ]
						///---///--- [->En direct]
			[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/2raddirc;*0,0,0;1;1;0;
			[<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/2raddirb;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/2raddirbc;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [--]
						///---///--- [->Avec vanne mélangeuse]
						///---///--- ///---///--- 	[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/2radvmc;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- 	[<-<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/2radvmb;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [<-<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/2radvmbc;*0,0,0;1;1;0;
		[-> Circuit radiateur avec vanne mélangeuse ]

						///---///--- [->En direct]
						///---///--- 	[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/2raddirc;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- 	[<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/2raddirb;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- 			///---///--- [<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/2raddirbc;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [--]
						///---///--- [->Avec vanne mélangeuse]

			[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/2radvmc;*0,0,0;1;1;0;
			[<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/2radvmb;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [<-<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/2radvmbc;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[->Circuit Plancher Chauffant Basse Température]
			[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/2pcbtc;*0,0,0;1;1;0;
			[<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/2pcbtb;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/2pcbtbc;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[->Circuit piscine]
			[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/2piscc;*0,0,0;1;1;0;
			[<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/2piscb;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/2piscbc;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[->Circuit CTA]
			[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/2ctac;*0,0,0;1;1;0;
			[<-<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/2ctab;*0,0,0;1;1;0;
						///---///--- [<-<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/2ctabc;*0,0,0;1;1;0;
	[--]
	///---///---	[->3ème circuit de chauffage]
	[-> Circuit 3 ]
		[-> Circuit radiateur en direct ]
					///---///--- [->En direct]
			[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/3raddirc;*0,0,0;1;1;0;
			[<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/3raddirb;*0,0,0;1;1;0;
					///---///--- [<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/3raddirbc;*0,0,0;1;1;0;
					///---///--- [--]
					///---///--- [->Avec vanne mélangeuse]
					///---///--- 	[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/3radvmc;*0,0,0;1;1;0;
					///---///--- 	[<-<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/3radvmb;*0,0,0;1;1;0;
					///---///--- [<-<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/3radvmbc;*0,0,0;1;1;0;
		[-> Circuit radiateur avec vanne mélangeuse ]
					///---///--- [->En direct]
					///---///--- 	[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/3raddirc;*0,0,0;1;1;0;
					///---///--- 	[<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/3raddirb;*0,0,0;1;1;0;
					///---///--- [<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/3raddirbc;*0,0,0;1;1;0;
					///---///--- [--]
					///---///--- [->Avec vanne mélangeuse]
			[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/3radvmc;*0,0,0;1;1;0;
			[<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/3radvmb;*0,0,0;1;1;0;
					///---///--- [<-<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/3radvmbc;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[->Circuit Plancher Chauffant Basse Température]
			[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/3pcbtc;*0,0,0;1;1;0;
			[<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/3pcbtb;*0,0,0;1;1;0;
					///---///--- [<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/3pcbtbc;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[->Circuit piscine]
			[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/3piscc;*0,0,0;1;1;0;
			[<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/3piscb;*0,0,0;1;1;0;
					///---///--- [<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/3piscbc;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[->Circuit CTA]
			[ Raccordé sur collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/3ctac;*0,0,0;1;1;0;
			[<-<-<-Raccordé sur bouteille découplage]^C^C_-insert;util/3ctab;*0,0,0;1;1;0;
					///---///--- [<-<-<-Raccordé sur bouteille découplage + collecteur]^C^C_-insert;util/3ctabc;*0,0,0;1;1;0;

[->3. Production d'ECS]
	[->Préparateur(s) indépendant(s)]
		[->1 préparateur]
			[ 1 circuit de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1ecs1chc;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1ecs2chc;*0,0,0;1;1;0;
			[ 3 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1ecs3chc;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[1 circuit de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/1ecs1ch;*0,0,0;1;1;0;
			[2 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/1ecs2ch;*0,0,0;1;1;0;
		[<-3 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/1ecs3ch;*0,0,0;1;1;0;
					///---///--- [--]
					///---///--- [1 circuit de chauffage/bouteille + collecteur]^C^C_-insert;util/1ecs1chbc;*0,0,0;1;1;0;
					///---///--- [2 circuits de chauffage/bouteille + collecteur]^C^C_-insert;util/1ecs2chbc;*0,0,0;1;1;0;
					///---///--- [<-3 circuits de chauffage/bouteille + collecteur]^C^C_-insert;util/1ecs3chbc;*0,0,0;1;1;0;
		[--]

		[->2 préparateurs, montage en série/parallèle]
			[ 1 circuit de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/2ecs1mspc;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/2ecs2mspc;*0,0,0;1;1;0;
			[ 3 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/2ecs3mspc;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[1 circuit de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/2ecs1msp;*0,0,0;1;1;0;
			[2 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/2ecs2msp;*0,0,0;1;1;0;
		[<-<-3 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/2ecs3msp;*0,0,0;1;1;0;
					
	[--]
	[->Préparateur(s) instantané(s)]
		[->FWPC]
			[ 1 circuit de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1fwpc1chc;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1fwpc2chc;*0,0,0;1;1;0;
			[ 3 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1fwpc3chc;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[1 circuit de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/1fwpc1ch;*0,0,0;1;1;0;
			[2 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/1fwpc2ch;*0,0,0;1;1;0;
		[<-3 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/1fwpc3ch;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
				
		[->FWS 750 ECS instantanée]
			[ 1 circuit de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/fws1ci;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/fws2ci;*0,0,0;1;1;0;
			[ 3 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/fws3ci;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[1 circuit de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/fws1bi;*0,0,0;1;1;0;
			[2 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/fws2bi;*0,0,0;1;1;0;
		[<-3 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/fws3bi;*0,0,0;1;1;0;
					
		[--]
		[->2 FWS 750 ECS instantanée en parallèle]
			[ 1 circuit de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/fws1cic;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/fws2cic;*0,0,0;1;1;0;
			[ 3 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/fws3cic;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[1 circuit de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/fws1bic;*0,0,0;1;1;0;
			[2 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/fws2bic;*0,0,0;1;1;0;
		[<-<-3 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/fws3bic;*0,0,0;1;1;0;
					

	[--]

	

	[-> Solaire collectif ]

		[->FWPS ECS instantanée + tampon Solaire]
			[ 1 circuit de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1fwps1mspc;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1fwps2mspc;*0,0,0;1;1;0;
			[ 3 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1fwps3mspc;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[1 circuit de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/1fwps1msp;*0,0,0;1;1;0;
			[2 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/1fwps2msp;*0,0,0;1;1;0;
		[<-3 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/1fwps3msp;*0,0,0;1;1;0;
		

		[->FWS 750 solaire ECS instantanée]
			[ 1 circuit de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/fws1c;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/fws2c;*0,0,0;1;1;0;
			[ 3 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/fws3c;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[1 circuit de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/fws1b;*0,0,0;1;1;0;
			[2 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/fws2b;*0,0,0;1;1;0;
		[<-3 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/fws3b;*0,0,0;1;1;0;
					
		
		[->2 FWS 750 solaire ECS instantanée en parallèle]
			[ 1 circuit de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/fws1cc;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/fws2cc;*0,0,0;1;1;0;
			[ 3 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/fws3cc;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[1 circuit de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/fws1bc;*0,0,0;1;1;0;
			[2 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/fws2bc;*0,0,0;1;1;0;
		[<-3 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/fws3bc;*0,0,0;1;1;0;
					
		[--]

		[->Ballon de stockage sanitaire + FWPC]
			[ 1 circuit de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/stockage1c;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/stockage2c;*0,0,0;1;1;0;
			[ 3 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/stockage3c;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[1 circuit de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/stockage1b;*0,0,0;1;1;0;
			[2 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/stockage2b;*0,0,0;1;1;0;
		[<-3 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/stockage3b;*0,0,0;1;1;0;
				

		[->Ballon de stockage sanitaire + préparateur ECS]
			[ 1 circuit de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/stockage1ec;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/stockage2ec;*0,0,0;1;1;0;
			[ 3 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/stockage3ec;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[1 circuit de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/stockage1eb;*0,0,0;1;1;0;
			[2 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/stockage2eb;*0,0,0;1;1;0;
		[<-3 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/stockage3eb;*0,0,0;1;1;0;

		


		[->2 ballons stockage sanitaire + préparateur ECS]

			[ 1 circuit de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/stockage1ec2;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/stockage2ec2;*0,0,0;1;1;0;
			[ 3 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/stockage3ec2;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[1 circuit de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/stockage1eb2;*0,0,0;1;1;0;
			[2 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/stockage2eb2;*0,0,0;1;1;0;
		[<-3 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/stockage3eb2;*0,0,0;1;1;0;
		[--]

		[->Ballon tampon solaire primaire]

			[ 1 circuit de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/tampon1pc;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/tampon2pc;*0,0,0;1;1;0;
			[ 3 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/tampon3pc;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[ 1 circuit de chauffage/bouteille ]^C^C_-insert;util/tampon1pb;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/bouteille ]^C^C_-insert;util/tampon2pb;*0,0,0;1;1;0;
		[<- 3 circuits de chauffage/bouteille ]^C^C_-insert;util/tampon3pb;*0,0,0;1;1;0;
						
		[-> 2 ballons tampons solaires primaire ]
			[ 1 circuit de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/tampon1pec;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/tampon2pec;*0,0,0;1;1;0;
			[ 3 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/tampon3pec;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[ 1 circuit de chauffage/bouteille ]^C^C_-insert;util/tampon1peb;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/bouteille ]^C^C_-insert;util/tampon2peb;*0,0,0;1;1;0;
		[<- 3 circuits de chauffage/bouteille ]^C^C_-insert;util/tampon3peb;*0,0,0;1;1;0;

		[--]

		[->Préparateur solaire QUADRO]
			[ 1 circuit de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/quadro1c;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/quadro2c;*0,0,0;1;1;0;
			[ 3 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/quadro3c;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[1 circuit de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/quadro1b;*0,0,0;1;1;0;
			[2 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/quadro2b;*0,0,0;1;1;0;
		[<-3 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/quadro3b;*0,0,0;1;1;0;
					
		

		[->Préparateurs solaire QUADRO en parallèle]
			[ 1 circuit de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/quadro1cc;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/quadro2cc;*0,0,0;1;1;0;
			[ 3 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/quadro3cc;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[1 circuit de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/quadro1bc;*0,0,0;1;1;0;
			[2 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/quadro2bc;*0,0,0;1;1;0;
		[<-3 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/quadro3bc;*0,0,0;1;1;0;
					
		[--]

		[->2 préparateurs en série]
			[ 1 circuit de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/prepa1c;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/prepa2c;*0,0,0;1;1;0;
			[ 3 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/prepa3c;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[1 circuit de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/prepa1b;*0,0,0;1;1;0;
			[2 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/prepa2b;*0,0,0;1;1;0;
		[<-3 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/prepa3b;*0,0,0;1;1;0;
					
		[--]
					

		[->Décharge avec MCDB (>30m² capteurs)]
			[ 1 circuit de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/fws1ct;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/fws2ct;*0,0,0;1;1;0;
			[ 3 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/fws3ct;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[1 circuit de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/fws1bt;*0,0,0;1;1;0;
			[2 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/fws2bt;*0,0,0;1;1;0;
		[<-<-3 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/fws3bt;*0,0,0;1;1;0;
					

	[->Solaire individuel]

		[->CESI TRIO]
			[ 1 circuit de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1ecs1cstc;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1ecs2cstc;*0,0,0;1;1;0;
			[ 3 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1ecs3cstc;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[1 circuit de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/1ecs1cst;*0,0,0;1;1;0;
			[2 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/1ecs2cst;*0,0,0;1;1;0;
		[<-3 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/1ecs3cst;*0,0,0;1;1;0;
					
		[--]

		[->CESI UNO/N]
			[ 1 circuit de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1ecs1csdc;*0,0,0;1;1;0;
			[ 2 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1ecs2csdc;*0,0,0;1;1;0;
			[ 3 circuits de chauffage/collecteur (+ bouteille) ]^C^C_-insert;util/1ecs3csdc;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[1 circuit de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/1ecs1csd;*0,0,0;1;1;0;
			[2 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/1ecs2csd;*0,0,0;1;1;0;
		[<-3 circuits de chauffage/bouteille]^C^C_-insert;util/1ecs3csd;*0,0,0;1;1;0;
					
		[--]
		[<-<-CESI UNO/NE]^C^C_-insert;util/UNONE;*0,0,0;1;1;0;

					
	[--]

	
//
// *********************************
//
// Solutions complètes
//
// *********************************
//


[-> Hybris/ PGA / Solaire complet ]

			[-> PGA 38 ]

			[ PGA + C230 ]^C^C_-insert;schemas/PGA1_C230;*0,0,0;1;1;0;
			[ Cascade PGA/MCA ]^C^C_-insert;schemas/PGA_MCA;*0,0,0;1;1;0;
			[ Cascade PGA/C230 ]^C^C_-insert;schemas/PGA_C230;*0,0,0;1;1;0;
			[<- Cascade PGA/C230 - optimisation ECS ]^C^C_-insert;schemas/PGA_C230_optiecs;*0,0,0;1;1;0;
///---///--- 			[<- Cascade PGA seules ]^C^C_-insert;schemas/PGA_seules;*0,0,0;1;1;0;
		
		[-> Hybris Power MCE 24 ]

			[ 1. 1 vanne 3 voies ]^C^C_-insert;"schemas/MCE 24 1xV3V";*0,0,0;1;1;0;
			[ 2. 2 vannes 3 voies ]^C^C_-insert;"schemas/MCE 24 2xV3V";*0,0,0;1;1;0;
			[ 3. 3 vannes 3 voies ]^C^C_-insert;"schemas/MCE 24 3xV3V";*0,0,0;1;1;0;
			[ 4. Direct sans bouteille Direct ]^C^C_-insert;"schemas/MCE 24 Direct sans bouteille";*0,0,0;1;1;0;
			[ 5. Direct + 1 vanne 3 voies ]^C^C_-insert;"schemas/MCE 24 Direct+1xV3V";*0,0,0;1;1;0;
			[ 6. Direct + 2 vannes 3 voies ]^C^C_-insert;"schemas/MCE 24 Direct+2xV3V";*0,0,0;1;1;0;
			[ 7. Direct ]^C^C_-insert;"schemas/MCE 24 Direct";*0,0,0;1;1;0;
			[<- 8. Plancher direct ]^C^C_-insert;"schemas/MCE 24 plancher en direct";*0,0,0;1;1;0;

	
		[-> Hybris Power MCE 24 / 28 Mi ]

			[ 1. 1 vanne 3 voies  ]^C^C_-insert;"schemas/MCE 24.28 MI 1xV3V";*0,0,0;1;1;0;
			[ 2. 2 vannes 3 voies ]^C^C_-insert;"schemas/MCE 24.28 MI 2xV3V";*0,0,0;1;1;0;
			[ 3. 3 vannes 3 voies ]^C^C_-insert;"schemas/MCE 24.28 MI 3xV3V";*0,0,0;1;1;0;
			[ 4. Direct sans bouteille ]^C^C_-insert;"schemas/MCE 24.28 MI Direct sans bouteille";*0,0,0;1;1;0;
			[ 5. Direct + 1 vanne  3 voies ]^C^C_-insert;"schemas/MCE 24.28 MI Direct+1xV3V";*0,0,0;1;1;0;
			[ 6. Direct + 2 vannes 3 voies  ]^C^C_-insert;"schemas/MCE 24.28 MI Direct+2xV3V";*0,0,0;1;1;0;
			[ 7. Direct ]^C^C_-insert;"schemas/MCE 24.28 MI Direct";*0,0,0;1;1;0;
			[<- 8. Plancher direct ]^C^C_-insert;"schemas/MCE 24.28 MI plancher direct";*0,0,0;1;1;0;
		
		[--]
		
		[-> Dietrisol Modulens ]^C^C_-insert;schemas/_SCHEMA_A_CREER_SCHEMAS;*0,0,0;1;1;0;
			[ 1 circuit  + solaire ]^C^C_-insert;schemas/mod1c_1s;*0,0,0;1;1;0;
			[<- 2 circuits + solaire]^C^C_-insert;schemas/mod2c_1s;*0,0,0;1;1;0;

		[-> Inisol BSL 150 ]

			[ PMC-MI ]^C^C_-insert;schemas/BSL_150_NANEO_MI;*0,0,0;1;1;0;
			[ MCA-MI ]^C^C_-insert;schemas/BSL_150_MCA_MI;*0,0,0;1;1;0;
			[<- MCA BIC ]^C^C_-insert;schemas/BSL_150_MCA_BIC;*0,0,0;1;1;0;


		[->CESCI]

			[Modulens / TWINEO]^C^C_-insert;schemas/cescimod;*0,0,0;1;1;0;
			[UNO/E]^C^C_-insert;schemas/cescie2;*0,0,0;1;1;0;
			[UNE/N + appoint hydraulique]^C^C_-insert;schemas/cescih2;*0,0,0;1;1;0;
			[<-Préparateur BSL150 + NANEO]^C^C_-insert;schemas/cescihi2;*0,0,0;1;1;0;

	

	[->CESCAI]

		[RSB + chaudière MI ]^C^C_-insert;schemas/cescair;*0,0,0;1;1;0;
	[<-<-FWS + chaudière MI ]^C^C_-insert;schemas/cescaif;*0,0,0;1;1;0;



	[--]



//
// *********************************
//
// SCHEMAS spécifiques
//
// *********************************
//
[-> Schémas spécifiques ]

	[->Chaudière fioul GTU C 330]
		[Condenseur sur circuit retour chauffage]^C^C_-insert;schemas/gtu-a;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[Condenseur sur circuit retour ECS]^C^C_-insert;schemas/gtu-b;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[Condenseur sur circuit retour chauffage basse température]^C^C_-insert;schemas/gtu-c;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[GT 330 + GTU C330 Condenseur sur circuit retour chauffage basse température]^C^C_-insert;schemas/gtu-d;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[<-Condenseur en préchauffage sur ECS + solaire]^C^C_-insert;schemas/gtu-e;*0,0,0;1;1;0;

	[--]
					///---///--- [~Récupérateur condenseur séparé RCI.../V]
					///---///--- [->avec chaudière(s) GT... haut rendement à B.T.]

		[-> 1 RCI.statique+1 chaudière GT+Pompe injection+bouteille découplage ]

					///---///--- [->Pompe d'injection + bouteille découplage]

			[1 circuit Plancher chauffant à B.T. + 1 production ECS]^C^C_-insert;schemas/cond15;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[2 circuits Plancher chauffant à B.T. + 1 production ECS]^C^C_-insert;schemas/cond16;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[1 circuit radiateurs + 1 PCBT + 1 production ECS]^C^C_-insert;schemas/cond17;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[1 circuit PCBT + 1 CTA + 1 circuit piscine + 1 production ECS]^C^C_-insert;schemas/cond18;*0,0,0;1;1;0;
			[--]
			[<-1 préchauffage ECS + 2 circuits PCBT + 1 circuit radiateurs]^C^C_-insert;schemas/cond19;*0,0,0;1;1;0;

					///---///--- [--]
					///---///--- [->Pompe de recyclage + collecteurs]

	[-> 1 RCI.statique+1 chaudière GT+Pompe recyclage+collecteurs ]

		[1 circuit Plancher chauffant à B.T.]^C^C_-insert;schemas/cond20;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[1 circuit PCBT + 1 production ECS]^C^C_-insert;schemas/cond21;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[2 circuits PCBT + 1 production ECS]^C^C_-insert;schemas/cond22;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[1 circuit radiateurs + 1 PCBT + 1 production ECS]^C^C_-insert;schemas/cond23;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[<-1 préchauffage ECS + 1 circuit PCBT + 1 circuit radiateurs]^C^C_-insert;schemas/cond24;*0,0,0;1;1;0;

	[--]
					///---///--- [~Récupérateur condenseur RCI... statique]
					///---///--- [->avec 1 chaudière GT... + 1 GT...]
					///---///--- [->Pompe d'injection + bouteille découplage]

	[-> Récupérateur condenseur RCI.statique+1 chaudière GT+Pompe injection+bouteille découplage ]
		[<-1 circuit PCBT + 1 circuit radiateurs + 1 production ECS]^C^C_-insert;schemas/cond25;*0,0,0;1;1;0;
		
					///---///--- [->Pompe de recyclage + collecteurs]

	[-> Récupérateur condenseur RCI.statique+1 chaudière GT+Pompe recyclage+collecteurs ]
		[<-1 circuit PCBT + 1 production ECS]^C^C_-insert;schemas/cond26;*0,0,0;1;1;0;

	[--]
					///---///--- [->Avec 1 RCI...V dynamique + 2 chaudières GT...]

	[-> 1 RCI.V dynamique+2 chaudières GT+Pompe injection+bouteille découplage ]
		[1 circuit Plancher chauffant à B.T. + ECS]^C^C_-insert;schemas/cond27;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[2 circuits Plancher chauffant à B.T. + ECS]^C^C_-insert;schemas/cond28;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[1 circuit radiateurs + 1 PCBT + ECS]^C^C_-insert;schemas/cond29;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[1 circuit radiateurs + 2 PCBT + 1 sous-station + ECS]^C^C_-insert;schemas/cond30;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[1 PCBT + 1 CTA + 1 circuit piscine + ECS]^C^C_-insert;schemas/cond31;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[<-1 préchauffage ECS + 2 PCBT]^C^C_-insert;schemas/cond32;*0,0,0;1;1;0;

					///---///--- [--]

					///---///--- [->Pompe de recyclage + collecteurs]

	[-> 1 RCI.V dynamique+2 chaudières GT+Pompe recyclage+collecteurs ]
		[1 Plancher chauffant à B.T.]^C^C_-insert;schemas/cond33;*0,0,0;1;1;0;
		[--]
		[<-1 Plancher chauffant à B.T. + ECS]^C^C_-insert;schemas/cond34;*0,0,0;1;1;0;

	[--]


	

	[-> Régulation DIEMATIC VM iSystem]
		[<-<-Exemple de raccordement d'une VM iSystem]^C^C_-insert;schemas/diemvm_isytem;*0,0,0;1;1;0;




//
// *********************************
//
// Symboles graphiques
//
// *********************************
//


[--]
[Symboles graphiques...]$i=_DiemaDraw2014.IMAGE_SYMB $i=_DiemaDraw2014.* 


//
// *********************************
//
// Produits DE DIETRICH
//
// *********************************
//

[--]
[Produits DE DIETRICH...]$i=_DiemaDraw2014.PROD_DDTH $i=_DiemaDraw2014.* 




***IMAGE
//
//
// *********************************
//
// Menu ICONES Symboles GRAPHIQUES
//
// *********************************
//
//
**IMAGE_SYMB
[DiemaDraw2014 : Symboles graphiques]
[DiemaDraw2014(soups3,3.Soupape de sécurité)]^C^C_-insert;symboles/soups3;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(mano4,4.Manomètre)]^C^C_-insert;symboles/mano4;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(controd5,5.Contrôleur de débit)]^C^C_-insert;symboles/controd5;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(sepair6,6.Séparateur d'air)]^C^C_-insert;symboles/sepair6;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(purgeau7,7.Purgeur automatique)]^C^C_-insert;symboles/purgeau7;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(purgman8,8.Purge manuelle)]^C^C_-insert;symboles/purgman8;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(vansec9,9.Van. de sectionnement)]^C^C_-insert;symboles/vansec9;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(v3v10,10.Vanne 3 voies)]^C^C_-insert;symboles/v3v10;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(pompe11,11.Pompe simple)]^C^C_-insert;symboles/pompe11;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(pompe11a,11a.Pompe double)]^C^C_-insert;symboles/pompe11a;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(potdec12,12.Pot de décantation)]^C^C_-insert;symboles/potdec12;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(vchass13,13.Vanne de chasse)]^C^C_-insert;symboles/vchass13;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(presso14,14.Pressos. de sécurité)]^C^C_-insert;symboles/presso14;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(ve16,16.Vase d'expansion)]^C^C_-insert;symboles/ve16;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(vanv17,17.Vanne de vidange)]^C^C_-insert;symboles/vanv17;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(traite18,18.Traitement d'eau)]^C^C_-insert;symboles/traite18;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(ce20,20.Compteur d'eau)]^C^C_-insert;symboles/ce20;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(ste21,21.Sonde température ext.)]^C^C_-insert;symboles/ste21;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(st22,22.Sonde de températ.)]^C^C_-insert;symboles/st22;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(sav23,23.Sonde après vanne)]^C^C_-insert;symboles/sav23;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(car27,27.clapet anti-retour)]^C^C_-insert;symboles/car27;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(bout35,35.Bout. découplage)]^C^C_-insert;symboles/bout35;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(vani36,36.V.isolement motor.)]^C^C_-insert;symboles/vani36;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(vaneg37,37.Van. d'équilibrage)]^C^C_-insert;symboles/vaneg37;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(comd38,38.Cde à distance)]^C^C_-insert;symboles/comd38;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(tlim44,44.Thermostat limiteur)]^C^C_-insert;symboles/tlim44;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(cont49,49.Contacteur élec.)]^C^C_-insert;symboles/cont49;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(disco50,50.Disconnecteur)]^C^C_-insert;symboles/disco50;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(robt51,51.Rob. thermostatique)]^C^C_-insert;symboles/robt51;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(soupd52,52.Soup. différentielle)]^C^C_-insert;symboles/soupd52;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(ensea53,53.Protection EA)]^C^C_-insert;symboles/ensea53 
[DiemaDraw2014(neutra68,68.neutralisation des condensats)]^C^C_-insert;symboles/neutra68;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(mav69,69.anti-vibratoire)]^C^C_-insert;symboles/mav69;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(v4v111,111.Vanne 4 voies)]^C^C_-insert;symboles/v4v111;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(diemvmi,régulationDiematic VM)]^C^C_-insert;symboles/diemvmi;\1;1;0;

**PROD_DDTH
//
//
// ************************************
//
// Menu ICONES Produits DE DIETRICH
//
// ************************************
//
//
[DiemaDraw2014 : Produits De Dietrich...]
[DiemaDraw2014(MCA,Innovens MCA 45/65/90/115)]^C^C_-insert;schemas/mca45;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(MCX,MCX 24/28 MI)]^C^C_-insert;schemas/mcx;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(pmx,PMC-X)]^C^C_-insert;schemas/PMC-X;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(modulens,Modulens AGC)]^C^C_-insert;schemas/modulens;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(modv,Modulens AGC/V)]^C^C_-insert;schemas/modulens_v;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(twineo,Twineo EGC)]^C^C_-insert;schemas/twineo;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(twineo_v,Twineo EGC/V)]^C^C_-insert;schemas/twineo_v;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(c230,230 Eco)]^C^C_-insert;schemas/c230;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(c330d,330 Eco vue droite)]^C^C_-insert;schemas/c330d;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(c330g,330 Eco vue gauche)]^C^C_-insert;schemas/c330g;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(c630face,630 Eco vue face)]^C^C_-insert;schemas/c630face;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(c630,630 Eco vue côté)]^C^C_-insert;schemas/c630;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(elidens,Elidens 45/65/90/115)]^C^C_-insert;schemas/elidens;\1;1;0;
//[DiemaDraw2014(a_creer,@@@ 12a.GTU C 220 vue face @@@)]^C^C_-insert;schemas/GTU_C_220_VueFace;\1;1;0;
//[DiemaDraw2014(a_creer,@@@ 12b.GTU C 220 vue coté @@@)]^C^C_-insert;schemas/GTU_C_220_VueCote;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(gtu-face,GTU C 330 vue face)]^C^C_-insert;schemas/gtu-face;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(gtu-cote,GTU C 330 vue côté)]^C^C_-insert;schemas/gtu-cote;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(dtg-k3,DTG 230/330 avec régul K3)]^C^C_-insert;schemas/dtg-k3;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(dtg-m3,DTG 230/330 avec régul Diematic-m3)]^C^C_-insert;schemas/dtg-m3;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(gt-k3,GT 330/430/530 avec régul K3)]^C^C_-insert;schemas/gt-k3;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(gt-m3,GT 330/430/530 avec régul Diematic-m3)]^C^C_-insert;schemas/gt-m3;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(ca430,CA 430)]^C^C_-insert;schemas/ca430;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(ca530,CA 530)]^C^C_-insert;schemas/ca530;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(ca630,CA 630)]^C^C_-insert;schemas/ca630;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(pga38,PGA 38)]^C^C_-insert;schemas/PGA38;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(pga_cascade,PGA 38 cascade)]^C^C_-insert;schemas/PGA_cascade;\1;1;0;
//[DiemaDraw2014(a_creer,@@@ KALIKO TWH @@@)]^C^C_-insert;schemas/KALIKO_TWH;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(ballon,Prépa.indépendant B.../1)]^C^C_-insert;schemas/ballon;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(ballon22,Prépa.indépendant B.../2)]^C^C_-insert;schemas/ballon22;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(UNO,UNO équipé)]^C^C_-insert;schemas/UNO;\1;1;0;
			// @@@	// [DiemaDraw2014(duo,@@@ 24.Prépa.solaire DUO équipé @@@)]^C^C_-insert;schemas/duo;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(uno_ne,UNO NE)]^C^C_-insert;schemas/UNONE_seul;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(trio,Prépa.solaire TRIO)]^C^C_-insert;schemas/trio;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(besc300i,Prépa.solaire BESC 300I équipé)]^C^C_-insert;schemas/besc300i;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(bsl150,BSL 150 N)]^C^C_-insert;schemas/BSL_150_N;\1;1;0;
			// @@@	// [DiemaDraw2014(rsb,@@@ 27.ballon tampon @@@)]^C^C_-insert;schemas/rsb;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(rsb2,ballon stockage RSB)]^C^C_-insert;schemas/rsb2;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(ecs-i,Echangeur à plaques)]^C^C_-insert;schemas/ecs-i;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(fws750mf,Prépa.FWS 750 MF)]^C^C_-insert;schemas/fws750mf;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(power,Capteur solaire POWER)]^C^C_-insert;schemas/power;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(dkc,DKC-Station transfert d'energie)]^C^C_-insert;schemas/dkc;\1;1;0;
[DiemaDraw2014(dkc,DKCS-Station transfert d'energie)]^C^C_-insert;schemas/dkc;\1;1;0;


// @@@
// @@@ [DiemaDraw2014(a_creer,@@@ --- @@@)]^C^C_-insert;schemas/_DWG_A_CREER_SCHEMAS;\1;1;0;


***HELPSTRINGS
ID_NEW_0			 [Crée un nouveau fichier dessin: NOUVEAU]
ID_NEW_1			 [Crée un nouveau fichier dessin: NOUVEAU]
ID_NEW_2			 [Crée un nouveau fichier dessin: NOUVEAU]
ID_COMM				[Commencer un schéma avec laDE DIETRICH 2012 et suivre la numérotation.]
ID_NEW_3			 [Crée un nouveau fichier dessin: NOUVEAU]
ID_NEW_4			 [Crée un nouveau fichier dessin: NOUVEAU]
ID_NEW_5			 [Crée un nouveau fichier dessin: NOUVEAU]
ID_NEW_6			 [Crée un nouveau fichier dessin: NOUVEAU]

//
//			Fin du fichier de menu AutoCAD LT - D:\Formation\DE DIETRICH\BIB\DE-DIETRICH-2012\DE-DIETRICH-2012.mnc
//

